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         Návod k použití a montáži lezeckých chytů MAKAK

1. Použití
Lezecké chyty MAKAK jsou určeny výhradně pro trénink volného lezení. Nejsou určeny pro drytooling (lezení s mačkami a cepínem), technické lezení ani další lezecké techniky. Lezecké chyty MAKAK odolávají teplotám od -20 do +80 °C a jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
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Lezecké chyty MAKAK jsou konstruovány tak, aby vám ani v případě rozlomení nespadly jejich úlomky na hlavu. Součástí chytů MAKAK je kovová spirála, která udrží prasklý chyt pohromadě a zabrání jeho rozlomení na menší části. Jelikož hlavní příčinou rozlomení chytů je neodborná montáž, věnujte prosím zvýšenou pozornost dodržení správného postupu.
   
3. Připevnění
Jedinými přípustnými možnostmi použití lezeckých chytů MAKAK je připevnění:
· Na plášť lezecké stěny (dle EN 12572-1) pomocí šroubů/vrutů do míst k tomu určených.
· Přímo na zeď použitím odpovídající kotevní techniky, např. do kovové hmoždinky.
DŮLEŽITÉ: Podmínkou pro uchycení chytů je rovný povrch pod celou dosedací plochou chytu!
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3.1. Šrouby a vruty
Pro upevnění lezeckých chytů MAKAK použijte inbusové šrouby s válcovou hlavou o velikosti M10 (DIN 912). Nové série lezeckých chytů MAKAK lze navíc upevnit i inbusovými šrouby M10 se zapuštěnou (DIN 7991) nebo půlkulatou hlavou (ISO 7380).
Některé chyty se z důvodu malé velikosti či ochrany proti protočení připevňují i vruty o velikosti 4 mm (u některých typů pojišťovací vruty o průměru 5 mm). Pokud má chyt kromě otvoru pro přichycení pomocí centrálního šroubu i otvory pro vruty, musí být vždy upevněn i pomocí minimálně jednoho vrutu. Tento pojišťovací vrut brání rotaci chytu při zatížení mimo osu inbusového šroubu. Vruty dotahujte pouze do okamžiku, kdy hlava vrutu lehce dosedne na plochu chytu. Pozor, při příliš silném utažení vrutu hrozí prasknutí chytu! Doporučené utahovací momenty jsou uvedeny níže.

3.2. Montáž na lezeckou stěnu
K upevnění chytů na lezeckou stěnu slouží inbusové šrouby M10, případně vruty (viz bod 3.1). Minimální délka šroubu pro uchycení chytu musí být taková, aby šroub vyplňoval celý vnitřní prostor závitu matice na zadní straně lezecké stěny.

3.3. Montáž přímo na zeď
Na zeď lze chyty připevnit kotevní technikou, např. inbusovými šrouby M10 a kovovou hmoždinkou. Nosnost ukotvení chytu musí být minimálně 200 kg, a to v jakémkoli směru! Délka šroubu pro uchycení se mění v závislosti na použité kotevní technice.

3.4. Doporučené utahovací momenty
Pro upevnění lezeckých chytů MAKAK vždy používejte momentový klíč. Při příliš silném utažení šroubů nebo vrutů hrozí přetažení či dokonce prasknutí chytu. Neodborná montáž je zdaleka nejčastějším viníkem rozlomení chytů.
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Dodržujte tyto maximální hodnoty utahovacích momentů:
· Chyty s tloušťkou materiálu pod podložkou do 1 cm: maximálně 25 Nm.
· Ostatní chyty (nad 1 cm materiálu pod podložkou): maximálně 40 Nm.
· Utahovací moment při připevňování či pojišťování pomocí vrutů: maximálně 10 Nm.

4. Údržba a čištění
Při silném znečištění chytů magnéziem dochází ke snížení jejich přilnavosti a chyty začnou klouzat. Běžným řešením je očištění chytů nekovovým kartáčem.
Po delším používání však bývají chyty zaneseny magnéziem natolik, že čištění nasucho nestačí. V takovém případě chyty odmontujte a nechte odmočit v teplé vodě (do 50 °C) s přídavkem běžného saponátu (např. Jar) nebo octa (do 3 %). Následně je očistěte nekovovým kartáčem a nechte důkladně oschnout. Chyty si i po opakovaném namočení a vyschnutí zachovávají svoji původní pevnost.

5. Vizuální kontrola
Pravidelně provázejte vizuální kontrolu lezeckých chytů. Pokud chyt jeví známky poškození (praskliny, částečné odlomení atd.), nesmí se za žádných okolností dále používat. Jakékoli domácí opravy či úpravy poškozených chytů nejsou povoleny.

6. Certifikace
Chyty jsou v souladu s Interní směrnicí určenou pro výrobu lezeckých chytů z polymerních pryskyřic, vydanou k 1. 1. 2020.

7. Záruka
Na všechny lezecké chyty MAKAK se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje.

8. Likvidace
Poškozené či vyřazené chyty vyrobené ze směsi na bázi polyesteru lze umístit do popelnic či kontejnerů na směsný odpad.

9. Bezpečnost
· Výrobce neodpovídá za žádné škody a úrazy způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným používáním tohoto výrobku.
· Přestože lezecké chyty MAKAK obsahují kovovou spirálu, která udrží prasklý chyt pohromadě, nelze zcela vyloučit pád jeho drobných částí. Nikdy se proto nepohybujte v prostoru ohroženém pádem částí chytu bez helmy či adekvátního zajištění.

Vezměte na vědomí, že horolezectví a bouldering jsou rizikové sporty. Při jejich provozování vždy řádně používejte osobní ochranné a jisticí pomůcky zabraňující zraněním při případném pádu.!
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10. Výrobce
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